KOSZTORYS OFERTOWY

	 

	 
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P        
       Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                            gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie

	 

	 

	Ogółem wartość robót netto :	..........................................................   zł

	Podatek VAT 23 % :	..........................................................   zł

	Wartość robót ogółem brutto:	.....................................................  zł

                       Słownie :  .....................................................................................................................................................................................................................................

                      Inwestor :	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
	  Adres :	            61-851 Poznań, ul. Zielona 8

	                      Wykonawca : ......................................................................................................................................................................................

	Adres :	............................................................................................................................................................................................

	 

	                                                                                 ...................................................................................................................................................            
                                                                                                               /Pieczątka i podpis  Wykonawcy/

                     
                               KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P
Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                                                   gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW

Wyszczególnienie elementów	Wartość zł	
1	2	
BRANŻA DROGOWA		
BRANŻA SANITARNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)		
BRANŻA TELETECHNICZNA		
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (kolizje)		
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (oświetlenie)		
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU		
PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU		
RAZEM (netto)		
Podatek VAT 23%		
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI (brutto)		

       Słownie:.......................................................................................................

                            Wykonawca  :	......................................................................
	
                               Adres :	.......................................................................

	 

...................................................................................................................................................
/ Pieczątka i podpis Wykonawcy/

	Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                            

BRANŻA DROGOWA

	 
	      KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp	Nr spec.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
0		WYMAGANIA  OGÓLNE					
1	D-00.00.00	Koszty zabezpieczenia robót i projekt organizacji ruchu	1	ryczałt			
1		ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE					
		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	6,822	km			
		Usuniecie drzew i krzewów					
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy pnia do 20cm z wywozem dłużyc do O.D. Biskupice (odl. 25km)	394,0	szt			
3a	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy pnia do 20cm z wywozem dłużyc do O.D. Biskupice (odl. 25km)	135,0	szt			
4	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy pnia do 20cm z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy 	394,0	szt			
4a	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy pnia do 20cm z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy	135,0	szt			
5	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy pnia 21-30cm z wywozem dłużyc do O.D. Biskupice (odl. 25km)	23,0	szt			
5a	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy pnia 21-30cm z wywozem dłużyc do O.D. Biskupice (odl. 25km)	18,0	szt			
6	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30cm z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy	23,0	szt			
6a	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30cm z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy	18,0	szt			
7	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy pnia 31-40cm z wywozem dłużyc do O.D. Biskupice (odl. 25km)	11,0	szt			
8	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy	11,0	szt			
9	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy pnia 41-65cm z wywozem dłużyc do O.D. Biskupice (odl. 25km)	47,0	szt			
10	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy	47,0	szt			
11	D-01.02.01	Wycinka krzaków	0,0156	ha			
11a	D-01.02.01	Wycinka krzaków	0,0024	ha			
12	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości z wywozem na składowisko Wykonawcy	0,0156	ha			
12a	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości z wywozem na składowisko Wykonawcy	0,0024	ha			
		Zdjecie warstwy humusu					
13	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej o śr. grubości 30cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	84740,000	m2			
		Rozbiórki					
14	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	1040,08	m			
15	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	62,400	m3			
16	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	1760,28	m			
17	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod obrzeża	26,400	m3			
18	D-01.02.04	Rozebranie rur betonowych  w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych	80,63	m			
19	D-01.02.04	Rozebranie barier drogowych z odwozem do O.D. Biskupice (odl. 25km)	17,59	m			
20	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia drewnianego na podmurówce	74,45	m			
21	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia metalowego	64,00	m			
22	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki metalowej	649,80	m			
23	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych	192,60	m			
24	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowo-kamiennych	89,55	m			
25	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia kutego na podmurówce	65,12	m			
26	D-01.02.04	Rozebranie  istn. nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej  z ułożeniem na paletach i wywozem do O.D.Biskupice (odl.25km)	2164,65	m2			
27	D-01.02.04	Rozebranie istn. nawierzchnia zatok z betonowej kostki brukowej 	270,18	m2			
28	D-01.02.04	Rozebranie istn. nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej 	934,11	m2			
29	D-01.02.04	Rozbiórka wiat  przystankowych z wywozem na odl. 7km i montaż wiat dostarczonych przez U.G. w Kleszczewie 	5,0	kpl			
30	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość do 10cm wraz z  odwiezieniem pofrezu na składowisko Zamawiającego (odl. 25km)	17715,93	m2			
31	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  grubości  9cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe Wykonawcy 	7199,35	m2			
32	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  grubości  12cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe Wykonawcy 	10614,69	m2			
33	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  grubości 14cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe Wykonawcy 	7827,17	m2			
34	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy kamiennej grubości 15cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	18490,14	m2			
35	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy kamiennej grubości 20cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	4750,57	m2			
36	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 grubości 20cm  z wywozem na składowisko Wykonawcy	1779,70	m2			
37	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 grubości 24cm  z wywozem na składowisko Wykonawcy	620,80	m2			
38	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego wraz z utylizacją na składowisko Wykonawcy 	498,011	m3			
39	D-01.02.04	Usunięcie kolizji istniejącego drenażu o średnicy Dz 110mm	300,00	m			
40	D-01.02.04	Przestawienie 7 szt. srzynek pocztowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulic Swarzędzka/Siekierecka w m. Gowarzewo	1	kpl			
41	D-01.02.04	Demontaż i montaż na fundamencie betonowym fgury przydrożnej. Przestawienie z skrzyżowania ulic Swarzędzka/Siekierecka przed ulicę Akacjową w m. Gowarzewo 	1	kpl			
2		ROBOTY ZIEMNE					
42	D-02.01.01	Wykopy - Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odległość do 40m oraz załadunek i wywóz na składowisko Wykonawcy	17611,000	m3			
43	D-02.03.01	Zakup i dostawa piasku w miejsce wbudowania	5181,000	m3			
44	D-02.03.01	Zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m wraz zagęszczeniem .	12792,000	m3			
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGI					
		Przepusty pod koroną drogi					
45	D-03.01.01	Montaż przepustu żelbetowego  o średnicy 600mm (przedłużenie istn.)	2,20	m			
46	D-03.01.01	Montaż przepustu  z rur żelbetowych o średnicy 800mm łączonych na styk z opaską żelbetową (przedłużenie istn)	3,30	m			
47	D-03.01.01	Montaż przepustu  z rur żelbetowych o średnicy 1500mm łączonych na styk z opaską żelbetową (przedłużenie ist.)	10,60	m			
48	D-03.01.01	Montaż przepustów z rur  typu GRP o średnicy nominalnej 500mm  ( rozbiórka istn. przebud.)	37,90	m			
49	D-03.01.01	Montaż przepustów z rur typu GRP o średnicy nominalnej 600mm (rozbiórka istn.+przebud.)	12,80	m			
50	D-03.01.01	Montaż przepustów z rur  typu GRP o średnicy nominalnej 1000mm (rozb.istn. + przebud.)	22,60	m			
51	D-03.01.01	Montaż przepustów z rur  typu GRP o średnicy nominalnej 1400mm (rozbiórka istn. + przeb.)	12,00	m			
52	D-03.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy	194,832	m3			
53	D-03.01.01	Podłoże pod przepust  na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	4,428	m3			
54	D-03.01.01	Ściany czołowe przepustów  z układaniem betonu za pomocą pompy wraz ze zbrojeniem  (wg. Przepusty drogowe –B.P-B.D. i M. Transprojekt – Warszawa 2007)	39,97	m3			
55	D-03.01.01	Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem	150,432	m3			
56	D-03.01.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	282,48	m2			
4		PODBUDOWA					
57	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	83517,512	m2			
58	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	47897,95	m2			
59	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych  przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	100720,00	m2			
60	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSW 0/31,5mm  o grubości po zagęszczeniu 10cm	12949,950	m2			
61	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSW 0/31,5mm  o grubości po zagęszczeniu 15cm	1328,05	m2			
62	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSW 0/31,5mm  o grubości po zagęszczeniu 20cm	34948,0	m2			
63	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSW 0/31,5mm  o grubości po zagęszczeniu 22cm	399,0	m2			
64	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (moduł odkształcenia E2=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1,0) i grubości po zagęszczeniu 25cm	33178,60	m2			
65	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (moduł odkształcenia E2=100 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1,0) i grubości po zagęszczeniu 27cm	399,00	m2			
66	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0 (moduł odkształcenia E2=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0,97) i grubości po zagęszczeniu 15cm	29374,76	m2			
67	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (moduł odkształcenia E2=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0,97) i grubości po zagęszczeniu 25cm	2000,00	m2			
68	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (moduł odkształcenia E2=80 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=0,97) i grubości po zagęszczeniu 26cm	1038,200	m2			
69	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (moduł odkształcenia E2=120 MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1,03) i grubości po zagęszczeniu 30cm	1114,950	m2			
70	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20) o grubości 22cm	230,60	m2			
71	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20) o grubości 24cm	1114,95	m2			
72	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 10cm	32948,00	m2			
73	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 9cm	2352,00	m2			
5		NAWIERZCHNIE					
74	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 15-17cm na zaprawie cementowo-piaskowej grubosci 7cm z wypełnieniem spoin masą z żywic epoksydowych	253,65	m2			
75	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubości  min. 3cm	16412,00	m2			
76	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W o grubości 9cm	49008,00	m2			
77	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej z  SMA8 o grubości 4cm	51360,00	m2			
78	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S o grubości 4cm	12949,95	m2			
79	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 - kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	1328,05	m2			
80	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 - kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	130,00	m2			
81	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 - kolor  szary na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	1114,95	m2			
82	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 - kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	14849,70	m2			
83	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 - kolor  czerwony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	399,00	m2			
84	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 - kolor  żółty na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	1155,26	m2			
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
		Wzmocnienie skarp					
85	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów  płytą ażurową 60x40x10 cm	10091,10	m2			
86	D-06.01.01	Wykonanie drenu pod dnem rowu odparowującego ze żwiru 4/32mm 50x100cm w geowłókninie o szerokości 280cm	3882,00	m			
87	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - warstwa grubości 10cm	7063,70	m2			
		Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowane pod zjazdami					
88	D-06.02	Montaż przepustu z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy 400mm pod zjazdami	322,50	m			
		Pobocze wzmocnione					
89	D-06.03.01a	Warstwa z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	8873,38	m2			
7		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
		Oznakowanie poziome					
90	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - grubowarstwowe	348,975	m2			
91	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - grubowarstwowe	906,717	m2			
92	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - grubowarstwowe	2482,518	m2			
93	D-07.01.01	Strzałki i inne symbole malowane ręcznie	462,012	m2			
94	D-07.01.01	Punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	914,000	szt			
		Oznakowanie pionowe					
		Likwidacja oznakowania pionowego					
95	D-07.02.01	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	72,0	szt			
96	D-07.02.01	Demontaż słupa	45,0	szt			
		Przeniesienie oznakowania pionowego					
97	D-07.02.01	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	29,0	szt			
98	D-07.02.01	Demontaż słupa	22,0	szt			
99	D-07.02.01	Przymocowanie znaku	29,0	szt			
100	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	22,0	szt			
		Projektowane oznakowanie pionowe					
101	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	220,0	szt			
102	D-07.02.01	Przymocowanie znaku  z grupy A na folii odblaskowej typu 2 średni	20,0	szt			
103	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy B na folii odblaskowej typu 2 średni	10,0	szt			
104	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy C na folii odblaskowej typu 2 średni	30,0	szt			
105	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy C na folii odblaskowej typu 2 mini	63,0	szt			
106	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy D na folii odblaskowej typu 2 średni	79,0	szt			
107	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy D42 na folii odblaskowej typu 2 średni	4,0	szt			
108	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy D43 na folii odblaskowej typu 2 średni	4,0	szt			
109	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy D46 na folii odblaskowej typu 2 średni	12,0	szt			
110	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy D47 na folii odblaskowej typu 2 średni	12,0	szt			
101	D-07.02.01	Przymocowanie znaku E-2 na folii odblaskowej typu 2 średni	7,0	szt			
112	D-07.02.01	Przymocowanie pozostałych znaków z grupy  E na folii odblaskowej typu 2 średni	16,0	szt			
113	D-07.02.01	Przymocowanie znaku  z grupy F na folii odblaskowej typu 2 średni	11,0	szt			
114	D-07.02.01	Przymocowanie znaku z grupy T na folii odblaskowej typu 2 średni	10,0	szt			
		Słupki prowadzące					
115	D-07.02.02	Urządzenie bezpieczeństwa U-1a	82,00	szt			
116	D-07.02.02	Urządzenie bezpieczeństwa U-1b	16,00	szt			
117	D-07.02.02	Urządzenie bezpieczeństwa U-6a	20,00	szt			
		Bariery					
118	D-07.05.01	Bariery jednostronne H1W2 z pochwytem	60,00	m			
119	D-07.05.01	Bariery jednostronne  H1W2	361,80	m			
120	D-07.06.02	Bariera U12a	115,75	m			
8		ELEMENTY ULIC					
		Krawężniki					
121	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i oporniki	223,976	m3			
122	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	4798,16	m			
123	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	279,10	m			
124	D-08.01.01	Krawężniki najazdowe 20x22x100  na podsypce cementowo-piaskowej	696,94	m			
125	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające trapezowe 15/21x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej	197,50	m			
126	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm  na podsypce cementowo-piaskowej	1715,74	m			
127	D-08.01.01	Oporniki kamienne o wymiarach 12x25cm  na podsypce cementowo-piaskowej	37,70	m			
		Obrzeża					
128	D-08.03.01	Ława betonowa zwykła pod obrzeża i oporniki	342,151	m3			
129	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	15205,68	m			
		Ścieki					
130	D-08.05.02	Ściek z trzech rzędów kostki brukowej o grubości 8cm -  szer. 33 cm na ławie betonowej	1523,73	m2			
131	D-08.05.02	Ściek z sześciu rzędów kostki brukowej o grubości 8cm i szer. 60 cm na zjazdach na posesje na ławie betonowej	10,62	m2			
132	D-08.05.00	Ułożenie ścieków drogowych – korytkowych na ławie betonowej	446,35	m			
9		POZOSTAŁE					
		Ściany oprowe L					
133	D-10.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy	807,415	m3			
134	D-10.01.01	Warstwa mrozoochronna z piasku	64,71	m3			
135	D-10.01.01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	29,49	m3			
136	D-10.01.01	Oporowa ścianka betowa h=0,8	156,00	m			
137	D-10.01.01	Oporowa ścianka betowa h=0,6	66,00	m			
138	D-10.01.01	Oporowa ścianka betowa h=0,8-1,55 wysokosc zmienna	137,50	m			
139	D-10.01.01	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntów	756,445	m3			

	 
	
                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

                                                                ..............................................................................
                                                                                                                                    /Podpis i pieczęć Oferenta/

Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),     
            	        
BRANŻA SANITARNA ( KANALIZACJA )

	      KOSZTORYS  OFERTOWY
Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
1.		Roboty ziemne					
1	D 03.02.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	2,697	km			
2	D 03.02.02	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy  - wykopy pod kolektory	4088,000	m3			
3	D 03.02.02	Roboty ziemne wykonywane  w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - wykopy pod studnie i wpusty	1021,000	m3			
4	D 03.02.02	Pełne umocnienie pionowych _ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką	4800,00	m2			
5	D 03.02.02	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypki do głębokości 4 m.	2000,0	szt.			
6	D 03.02.02	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm	1200,0	godz.			
7	D 03.02.02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	3717,00	m2			
8	D 03.02.02	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury	1343,00	m3			
9	D 03.02.02	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustów	1044,000	m3			
10	D 03.02.02	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu (70%)	2247,000	m3			
11	D 03.02.02	Zasypywanie wykopów liniowych o _ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	963,000	m3			
12	D 03.02.02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zagęszczenia Js = 0.98	3210,000	m3			
2		Roboty instalacyjne					
13	D 03.02.02	Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o _śr.zewnętrznej  200 mm - wykopy umocnione	1093,00	m			
14	D 03.02.02	Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o _śr.zewnętrznej  315 mm - wykopy umocnione	231,10	m			
15	D 03.02.02	Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o _śr.zewnętrznej  400 mm - wykopy umocnione	690,00	m			
16	D 03.02.02	Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o _śr.zewnętrzne j  500 mm - wykopy umocnione	536,00	m			
17	D 03.02.02	Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o _śr.zewnętrznej  630 mm - wykopy umocnione	27,00	m			
18	D 03.02.02	Montaż rurociągów z rur SN8 PP-B o _śr.zewnętrznej  800 mm - wykopy umocnione	121,00	m			
19	D 03.02.02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	22,0	stud.			
20	D 03.02.02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	50,0	stud.			
21	D 03.02.02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie	6,0	stud.			
22	D 03.02.02	Studzienki _ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	125,0	szt.			
23	D 03.02.02	Separatory zintegrowane	4,0	szt			
24	D 03.02.02	Obudowy wylotów przykanalików z betonu	29,0	szt.			
25	D 03.02.02	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z betonu	1,0	szt.			
26	D 03.02.02	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 50 cm z betonu	2,0	szt.			
27	D 03.02.02	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 60 cm z betonu	1,0	szt.			
28	D 03.02.02	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 80 cm z betonu	1,0	szt.			
29	D 03.02.02	Próba wodna szczelności sieci  z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm	5,465	200m -1			
30	D 03.02.02	Próba wodna szczelności sieci  z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300 mm	1,156	200m -1			
31	D 03.02.02	Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 400 mm	3,450	200m -1			
32	D 03.02.02	Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 500 mm	2,680	200m -1			
33	D 03.02.02	Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 600 mm	0,135	500m -1			
34	D 03.02.02	Próba wodna szczelności sieci z rur typu  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 800 mm	0,605	500m -1			

	 	
                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

                                                                ..............................................................................                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              /Podpis i pieczęć Oferenta/

Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                            

	            	        
BRANŻA TELETECHNICZNA

	      KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp	Nr spec.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
							
1		Sieć Orange Polska S.A.					
1	D.01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kat. III, kabel o śred. do 30mm, 1 kabel					
		a)	Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5mm	220,0	m			
		b)	Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5mm	180,0	m			
		c)	Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5mm	320,0	m			
2	D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kat. III, kabel o śred. do 30mm, każdy następny kabel. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	60,00	m			
3	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych, rury ochronne dwudzielne PS 110	20,00	m			
4	D-01.03.04	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,6m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1,0m	20,00	m			
5	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3mm  w gruncie kat.III.	340,00	m			
6	D-01.03.04	Regulacja wysokościowa studni	4,0	studnia			
7	D-01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce  termoplast.; do kanalizcji kablowej, ręcznie, średnica kabla do30mm, otwór kanalizacji wolny	340,00	m			
8	D-01.03.04	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył  i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400parach	2	złącze			
9	D-01.03.04	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach	2	złącze			
10	D-01.03.04	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył  i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200parach	2	złącze			
11	D-01.03.04	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach	2	złącze			
12	D-01.03.04	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył  i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20parach	4	złącze			
13	D-01.03.04	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	4	złącze			
14	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par - 400	1	odc			
15	D-01.03.04	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Kabel o liczbie par - 400	1	odc			
16	D-01.03.04	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Kabel o liczbie par - 400	1	odc			
17	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par - 200	1	odc			
18	D-01.03.04	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Kabel o liczbie par - 200	1	odc			
19	D-01.03.04	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Kabel o liczbie par - 200	1	odc			
20	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par - 20	4	odc			
21	D-01.03.04	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Kabel o liczbie par - 20	4	odc			
22	D-01.03.04	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Kabel o liczbie par - 20	4	odc			
2		Sieć Operator WSS Sp. z o.o. / INEA S.A.					
23	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych, rury ochronne dwudzielne PS 160	50,0	m			
24	D-01.03.04	Ręczne kopanie rowów dla kabli  w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,6 m i głębokości rowu do 1,0 m	50,0	m			
25	D-01.03.04	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,6 m i głębokości rowu do 1,0 m	50,0	m			
26	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3mm w gruncie kat.III,	220,0	m			
27	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1,0m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kat. III, HDPE 32mm w zwojach, 1 rura w rurociągu.	2,6	km			
28	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1,0m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kat. III, HDPE 32mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu.	2,6	km			
29	D-01.03.04	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32mm, metodą pneumatyczną strumieniową rury z warstwą poślizgową, przy odcinku kabla o długości 2 km.	2,6	km			
30	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej z mufą złączową termokurczliwą, przy liczbie spajanych światłowodów: 1	2	złącze			
31	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej z mufą złączową termokurczliwą, dodatek za każdy następny spajany światłowód.	142	złącze			
32	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, przy liczbie zmierzonych światłowodów: 1	1	odc			
33	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód.	143	odc			
34	D-01.03.04	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światlowodowych, łącznie z innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych światłowodów: 1	1	odc			
35	D-01.03.04	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światlowodowych, łącznie z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	143	odc			
36	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regenerat.z przełącznicy, przy liczbie zmierzonych światłowodów: 1	1	odc			
37	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regenerat.z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	143	odc			
38	D-01.03.04	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, przy liczbie zmierzonych światłowodów: 1	1	odc			
39	D-01.03.04	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	143	odc			

	 

                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

	
                                                                ..............................................................................                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              /Podpis i pieczęć Oferenta/

Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),   

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (KOLIZJE)

	      KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp	Nr spec.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
							
1		Enea Operator RD Września					
1	D-01.03.01	Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem 	3	stan			
2	D-01.03.01	Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem	1	stan			
3	D-01.03.01	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup RPK10,5/17,5	2	słup			
4	D-01.03.01	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup N 10,5/15	1	słup			
5	D-01.03.01	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 12m: słup RPK12/17,5	1	słup			
6	D-01.03.01	Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA (1 kpl. = 3 szt.)	4	kpl			
7	D-01.03.02	Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV75	14,00	m			
8	D-01.03.02	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: pręt stalowy ocynkowany fi=18mm	120,00	m			
9	D-01.03.02	Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie	160,00	m			
10	D-01.03.02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	4	szt			
11	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	360,00	m			
12	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	100,00	m			
13	D-01.03.02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	100,00	m			
14	D-01.03.02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	450,00	m			
15	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka	1010,00	m			
16	D-01.03.02	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NAY2Y-J 4x70mm2 SE	74,00	m			
17	D-01.03.02	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NAY2Y-J 4x150mm2 SE	221,00	m			
18	D-01.03.02	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)	1680,00	m			
19	D-01.03.02	Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x70mm2 SE	16,00	m			
20	D-01.03.02	Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE	69,00	m			
21	D-01.03.02	Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)	15,00	m			
22	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane DVK110)	85,00	m			
23	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160)	5,00	m			
24	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS)	125,00	m			
25	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 160mm (rury dwudzielne PS)	6,00	m			
26	D-01.03.02	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm2,  kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x50-120	1	szt			
27	D-01.03.02	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2,  kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240	5	szt			
28	D-01.03.02	Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ24/1x120-240	6	szt			
29	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla	1010,00	m			
30	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	360,00	m			
31	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	100,00	m			
32	D-01.03.02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,6 m i głębokości rowu do 0,6 m	100,00	m			
33	D-01.03.02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	450,00	m			
34	D-01.03.02	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	5,00	odc			
35	D-01.03.02	Badanie linii kablowej: średniego napięcia	3,00	odc			
36	D-01.03.01	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL50mm2	0,60	km/prz.			
37	D-01.03.01	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL25mm2	0,15	km/prz.			
38	D-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN pojedyńczych	1	szt			
39	D-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN rozkracznych	3	szt			
40	D-01.03.02	Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom	0,70	km/prz.			
41	D-01.03.02	Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/	19,9	100 m			
42	D-01.03.02	Załadunek i wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko Wykonawcy	81,00	m3			
2		Enea Operator RD Poznań					
43	D-01.03.01	Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem 	1	stan			
44	D-01.03.01	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3a, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup ON 10,5/15	1	słup			
45	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	20,00	m			
46	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	195,00	m			
47	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka	215,00	m			
48	D-01.03.02	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)	293,00	m			
49	D-01.03.02	Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)	102,00	m			
50	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane DVK110)	20,00	m			
51	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160)	140,00	m			
52	D-01.03.02	Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ24/1x120-240	12	szt			
53	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla	215,00	m			
54	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	20,00	m			
55	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	195,00	m			
56	D-01.03.02	Badanie linii kablowej: średniego napięcia	6	odc			
57	D-01.03.01	Demontaż słupów wirowanych linii napowietrznej NN	1	szt			
58	D-01.03.02	Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/	3,3	100 m			
59	D-01.03.02	Załadunek i wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko Wykonawcy	23,00	m3			
3		Linia konsumentowa					
60	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	50,00	m			
61	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka	50,00	m			
62	D-01.03.02	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x120mm2	105,00	m			
63	D-01.03.02	Układanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x120mm2	60,00	m			
64	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160)	20,00	m			
65	D-01.03.02	Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ24/1x120-240	6	szt			
66	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla	50,00	m			
67	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	50,00	m			
68	D-01.03.02	Badanie linii kablowej: średniego napięcia	3	odc			
69	D-01.03.02	Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/	1,5	100 m			
70	D-01.03.02	Załadunek i wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko Wykonawcy	4,00	m3			

	 
	
                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

	
                                                                ..............................................................................                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              /Podpis i pieczęć Oferenta/

Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                            

	            	        
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (OŚWIETLENIE)

	      KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
1	D.07.07.01	Przejazd dla rowerzystów w km 0+235					
1	D.07.07.01	Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (z pomiarem) z wyposażeniem	1	szt			
2	D.07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1	szt			
3	D.07.07.01	Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA	1	kpl			
4	D.07.07.01	Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV50	2,50	m			
5	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	0,500	m3			
6	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m	1	szt			
7	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	1	szt			
8	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	10,00	m			
9	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	10,00	m			
10	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	20,00	m			
11	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	23,00	m			
12	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	12,00	m			
13	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	20,00	m			
14	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	10,00	m			
15	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	10,00	m			
16	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	11,00	m			
17	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	1	szt			
18	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
19	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	40,00	m			
20	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	2,00	szt			
21	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	2	odc			
22	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy	1,600	m3			
2	D.07.07.01	Zatoki autobusowe i dojścia do zatok w km do 0+400 do 0+550					
23	D.07.07.01	Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (z pomiarem) z wyposażeniem	1	szt			
24	D.07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1	szt			
25	D.07.07.01	Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA	1	kpl			
26	D.07.07.01	Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV50	2,50	m			
27	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	2,500	m3			
28	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m	5	szt			
29	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	5	szt			
30	D.07.07.01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110	13,00	m			
31	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	70,00	m			
32	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	60,00	m			
33	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	130,00	m			
34	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	147,00	m			
35	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	16,00	m			
36	D.07.07.01	Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm	13,00	m			
37	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	130,00	m			
38	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	70,00	m			
39	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	60,00	m			
40	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	55,00	m			
41	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	5	szt			
42	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
43	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	140,00	m			
44	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	6	szt			
45	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	6	odc			
46	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy	10,400	m3			
3	D.07.07.01	Przejazd dla rowerzystów w km 0+832 i 0+943					
47	D.07.07.01	Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (bez pomiaru) z wyposażeniem	1	szt			
48	D.07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1	szt			
49	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	1,000	m3			
50	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m	2	szt			
51	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	2	szt			
52	D.07.07.01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110	14,00	m			
53	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	70,00	m			
54	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	60,00	m			
55	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	130,00	m			
56	D.07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110	26,00	m			
57	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	120,00	m			
58	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	4,00	m			
59	D.07.07.01	Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm	40,00	m			
60	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	130,00	m			
61	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	70,00	m			
62	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	60,00	m			
63	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	22,00	m			
64	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	2	szt			
65	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
66	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	140,00	m			
67	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	3	szt			
68	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	3	odc			
69	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy	10,400	m3			
4	D.07.07.01	Zatoki autobusowe i dojścia do zatok w km do 1+080 do 1+250					
70	D.07.07.01	Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (bez pomiaru) z wyposażeniem	1	szt			
71	D.07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1	szt			
72	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	3,500	m3			
73	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m	7	szt			
74	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	7	szt			
75	D.07.07.01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110	20,00	m			
76	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	100,00	m			
77	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	75,00	m			
78	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	175,00	m			
79	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	210,00	m			
80	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	4,00	m			
81	D.07.07.01	Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm	20,00	m			
82	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	175,00	m			
83	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	100,00	m			
84	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	75,00	m			
85	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	77,00	m			
86	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	7	szt			
87	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
88	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	185,00	m			
89	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	8	szt			
90	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	8	odc			
91	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy	14,000	m3			
92	D.07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą	1	szt			
5	D.07.07.01	Miejscowość Gowarzewo w km do 2+450 do 3+470					
93	D.07.07.01	Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (bez pomiaru) z wyposażeniem	1	szt			
94	D.07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1	szt			
95	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	28,000	m3			
96	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m	56	szt			
97	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	56	szt			
98	D.07.07.01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110	120,00	m			
99	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	1050,00	m			
100	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	500,00	m			
101	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	1550,00	m			
102	D.07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110	125,00	m			
103	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	1645,00	m			
104	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	5,00	m			
105	D.07.07.01	Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm	245,00	m			
106	D.07.07.01	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 16 do 35 mm2,  kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35	1	szt			
107	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	1550,00	m			
108	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	1050,00	m			
109	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	500,00	m			
110	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	616,00	m			
111	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	56	szt			
112	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
113	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	1570,00	m			
114	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	57	szt			
115	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	57	odc			
116	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy.	124,000	m3			
117	D.07.07.01	Demontaż wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (wysięgnik i oprawa do ponownego montażu)	12	kpl			
118	D.07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą	8	szt			
119	D.07.07.01	Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.III-IV/	3,20	100 m			
6	D.07.07.01	Skrzyżowania DP 2410P z ul. Czanoleską i Świerkową w km do 5+070 do 5+640					
120	D.07.07.01	Montaż szafy oświetlenia ulicznego ulicznego (bez pomiaru) z wyposażeniem	1	szt			
121	D.07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1	szt			
122	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	10,000	m3			
123	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m	20	szt			
124	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	20	szt			
125	D.07.07.01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110	16,00	m			
126	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	100,00	m			
127	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	500,00	m			
128	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	600,00	m			
129	D.07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110	8,00	m			
130	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	706,00	m			
131	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	5,00	m			
132	D.07.07.01	Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm	24,00	m			
133	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	600,00	m			
134	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	100,00	m			
135	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	500,00	m			
136	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	220,00	m			
137	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	20	szt			
138	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
139	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	610,00	m			
140	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	21	szt			
141	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	21	odc			
142	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy	48,000	m3			
7	D.07.07.01	Miejscowość Zalasewo w km do 6+290 do 6+820					
143	D.07.07.01	Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA	1	kpl			
144	D.07.07.01	Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV50	2,50	m			
145	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	9,000	m3			
146	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,5m	18	szt			
147	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 107W	18	szt			
148	D.07.07.01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110	30,00	m			
149	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	500,00	m			
150	D.07.07.01	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	85,00	m			
151	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	585,00	m			
152	D.07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110	35,00	m			
153	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm	655,00	m			
154	D.07.07.01	Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm	65,00	m			
155	D.07.07.01	Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	585,00	m			
156	D.07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	500,00	m			
157	D.07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	85,00	m			
158	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	605,00	m			
159	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	18	szt			
160	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	27,00	m			
161	D.07.07.01	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	605,00	m			
162	D.07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	19	szt			
163	D.07.07.01	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	19	odc			
164	D.07.07.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III na składowisko Wykonawcy	47,000	m3			
165	D.07.07.01	Demontaż słupów wirowanych linii napowietrznej NN z wysięgnikiem i oprawą	13	szt			
166	D.07.07.01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej z przeznaczeniem na złom	5,200	km/prz.			

	
                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

	
                                                                ..............................................................................                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              /Podpis i pieczęć Oferenta/

Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                            
            	        
PRZEBUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

	      KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
1		Wodociąg					
1,1		Roboty ziemne					
1	D.01.03.05	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,595	km			
2	D.01.03.05	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kolektory	570,00	m3			
3	D.01.03.05	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku i wywozem na skład. Wykonawcy	143,00	m3			
4	D.01.03.05	Pełne umocnienie pionowych _ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką	1900,00	m2			
5	D.01.03.05	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m.	200	szt.			
6	D.01.03.05	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm	120,00	godz.			
7	D.01.03.05	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	390,00	m2			
8	D.01.03.05	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o _ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury	124,00	m3			
9	D.01.03.05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu (70%)	357,00	m3			
10	D.01.03.05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	153,00	m3			
11	D.01.03.05	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik  Js = 0.98	510,00	m3			
1,2		Roboty instalacyjne					
12	D.01.03.05	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 125mm - wykopy umocnione	215,50	m			
13	D.01.03.05	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR11 o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione	18,10	m			
14	D.01.03.05	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione	369,70	m			
15	D.01.03.05	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione	22	złącz.			
16	D.01.03.05	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o _śr. zewn. 180 mm - wykopy umocnione	37	złącz.			
17	D.01.03.05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm	17,00	m			
18	D.01.03.05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 280 mm	34,00	m			
19	D.01.03.05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalne 355 mm	27,00	m			
20	D.01.03.05	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	1	kpl.			
21	D.01.03.05	Kształtki i armatura	1	kpl			
22	D.01.03.05	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	603,30	m			
23	D.01.03.05	Likwidacja istniejącego wodociągu	655,00	m			
24	D.01.03.05	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. 125  mm	1,168	200m -1			
25	D.01.03.05	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. 180 mm	1,849	200m -1			
26	D.01.03.05	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o _śr.nominalnej do 150 mm	1,168	odc.200m			
27	D.01.03.05	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o _śr.nominalnej do 200 mm	1,849	odc.200m			
28	D.01.03.05	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o _śr. nominalnej do 150 mm	1,168	odc.200m			
29	D.01.03.05	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o _śr. nominalnej do 200 mm	1,849	odc.200m			
	 	
                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

	
                                                                ..............................................................................                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              /Podpis i pieczęć Oferenta/

Budowa :	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo(do skrzyżowania z ul. Olszynową),                                            
            	        
PRZEBUDOWA  GAZOCIĄGU

	      KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość	
1		Gazociąg _ś/c					
1,1		Roboty ziemne					
1	D 01.03.06	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,091	km			
2	D 01.03.06	Roboty ziemne wykonywane koparkami  w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy  - wykopy pod kolektory	66,00	m3			
3	D 01.03.06	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o _ścianach pionowych w gr. suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku i wywozem na składowisko Wykonawcy	17,00	m3			
4	D 01.03.06	Pełne umocnienie pionowych _ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką	248,00	m2			
5	D 01.03.06	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypki do głębokości 4 m.	160	szt.			
6	D 01.03.06	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm	80,00	godz.			
7	D 01.03.06	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	52,00	m2			
8	D 01.03.06	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o _ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury	14,00	m3			
9	D 01.03.06	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu (70%)	41,00	m3			
10	D 01.03.06	Zasypywanie wykopów liniowych o _ścianach pionowych głjbokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	18,00	m3			
11	D 01.03.06	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zagęszczenia Js = 0.98	59,00	m3			
1,2		Instalacje 					
12	D 01.03.06	Montaż rurociągów z rur PE100  SDR11 Dz 63 , przy  średnicy zewnjtrznej rur: 63 mm	91,10	m			
13	D 01.03.06	Montaż rurociągów z rur PE100  SDR11 Dz 63 , przy _średnicy zewnętrznej rur: 32 mm	2,00	m			
14	D 01.03.06	Rurociągi ochronne z rur PE100 SDR11 , przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm	28,50	m			
15	D 01.03.06	Wbudowanie na gazociągu zasuwy odcinającej wraz z obudową i skrzynką żeliwną - średnica nominalna zasuwy: 50 mm	1	szt			
16	D 01.03.06	Kolana DN63 PE	11	kpl			
17	D 01.03.06	Trójnik DN63 PE	1	kpl			
18	D 01.03.06	Tuleja kołnierzowa DN50 z kołnierzem i uszczelką	2	kpl			
19	D 01.03.06	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem 63/32	3	kpl			
20	D 01.03.06	Zasuwa z króćcami do zgrzewania DN25 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw	1	kpl			
21	D 01.03.06	Wstrzymanie przepływu gazu metodą STOP SYSTEM wg schematu montażowego	1	kpl			
22	D 01.03.06	Likwidacja istniejącego gazociągu Dz 63 mm	110,00	m			
23	D 01.03.06	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi	91,10	m			
24	D 01.03.06	Próba pneumatyczna szczelności gazociągów /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 100 mm	0,91	próba			
2		Gazociąg _w/c					
25		Przedłużenie rury osłonowej (dwudzielnej) na ist, gazociągu DN500 2x3,0m	6,0	m			

	
                                                                                           Wartość kosztorysowa robót netto:	

	
                                                                ..............................................................................                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              /Podpis i pieczęć Oferenta/